kontroler wysyla zadany stan do sterownika

kontroler podejmuje decyzje o czynnosciach wykonywanych przez agregat

sterownik wlacza agregat

sterownik wylacza agregat

miernik pradu mierzy prad ze zrodla zewnetrznego

miernik paliwa mierzy poziom paliwa

system raportuje zdalnie swoj stan

alarm komunikuje wazne zdarzenia

system jest stabilny

system reaguje szybko na zmiany